Соблюдайте правила пожарной безопасности в гаражах!

       Безусловно, сейчас гараж – это уже не просто помещение для хранения автомобиля. Кто-то делает там склад, а другие максимум внимания уделяют мастерской. Некоторые только осматривают там машину, а целый ряд «гаражников» готовы выполнять практически весь комплекс работ по обслуживанию, ремонту, техническому осмотру и плановой замене деталей автомобиля. Пожарная безопасность гаражей — это первое, на что следует обратить внимание, ведь возгорания там представляют большую опасность.
Вот несколько простых правил, которые могут помочь свести к минимуму возникновение пожара в гараже:

-в гаражах допускается хранение дополнительного количества ГСМ: бензина и дизельного топлива – не более 20 кг, масел – не более 5 кг. Организуйте определенное место, куда будете ставить все емкости с топливом и легко воспламеняемыми материалами. Оградите его от источников возгорания;
- следите за тем, чтобы внутри не накапливался лишний хлам, который жалко выбросить – это создаст дополнительную пожарную нагрузку. Не храните в гараже «робу» пропитанную топливными материалами;

- ни в коем случае внутри гаража не выполняйте работы с открытым огнем;
- постоянно следите за состоянием электропроводки, провода должны иметь хорошую изоляцию. Ведь именно из-за неисправности электросети чаще всего возникает возгорание;

 - если вам нужно хранить технику долгое время, не включая ее, то отключите от аккумулятора всю электрическую проводку транспортного средства. 
- в гараже ни в коем случае не следует курить. Вообще, следует избегать использования открытого огня в этом помещении. 
В холодное время увеличивается вероятность пожара в гаражах из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Как правило, причинами возникновения пожаров является неисправное печное оборудование, перегрузка электросетей и эксплуатация кустарных электронагревательных приборов.

В гараже обязательно должен быть огнетушитель (не менее 5 кг), который лучше укрепить на воротах с внутренней стороны. Также необходимо иметь лопату для песка, расположенную на стене рядом с ящиком, и кусок брезента, ведь горящий бензин не потушить водой. Поэтому в случае возгорания используют песок, брезент и огнетушители. Работоспособность последних нужно периодически проверять, вышедшие из строя вовремя менять на исправные.

Пожар в гараже, что делать?
Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных по телефону 101 или 112, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. В том случае, если причиной пожара стало замыкание электропроводки, обесточьте гараж.

Постарайтесь остановить распространение огня на другие гаражи или постройки. Для тушения используйте песок, почву, огнетушители, любые подручные средства.
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